vhdl.17 ----- Copyright 1990 University of Pittsburgh

| A Simulator Command File

| start a log file

logfile m.log

| define bitvecs to watch

bitvec acc accum*

bitvec in1 input1*

bitvec in2 input2*

bitvec cntl contr*

bitvec prd prod*

| watch some single bits too

watch clock load output*

| display signals

dl

| define a clock

clock clock 010

| start the simultation/load the data

hi load

lo input1* input2*

hi input1_3 input1_2

hi input2_4 input2_3 input2_2

| clock it in

cl

lo load

| turn off load

dl

| look at the result